**Caratteristiche tecniche rimorchio 3500kg trasporto cose/veicoli**

Misura Piano di carico 450x200 cm

Sponde laterali con altezza minima 30 cm, apribili e removibili.

Doppio Asse Frenato

Pneumatici da carico

Ruota di scorta

Ruotino Maggiorato

Massa complessiva a pieno carico minimo 3350 kg

Piedi di Carico nella parte posteriore

Rampe di carico lunghezza minima 2,50 mt

2 Bauletti porta cinghie

8 cinghie di carico 4 Ton a cricchetto larghezza 50 mm con triplo gancio

Impianto elettrico a 13 Poli

Illuminazione a LED

Verricello elettrico con telecomando , batteria dedicata e mantenitore

Piano con appositi ancoraggi/fessure per il fissaggio dei veicoli e del materiale da trasportare

Pratiche di immatricolazione rimorchio